**附件1：**

**采购设备主要参数及要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量单位** | **主要技术参数** |
| 1 | 移动工作站 | 1台 | 1、处理器：≥Ultra-7-155H，不低于4.8GHz；2、内存：≥32GB；3、存储：≥2TB固态硬盘；4、屏幕尺寸：≤14英寸；5、分辨率：≥2.8K，120Hz（2800\*1800）；6、屏幕：具备高色域IPS屏；7、显示比例：≤16:10；8、亮度：不小于450 尼特；9、显卡：集显显卡；10、网络通信：具备 Wi-Fi 6E，蓝牙 5.2，4G/5G；11、摄像头：具备面部识别；12、键盘：具备防泼溅键盘；提供原装同品牌包、鼠标；13、重量：约 970g；14、电池：具备不小于57Wh的大容量电池；15、接口：具备不低于2×Thunderbolt4接口，1×USB3.2Gen1、Type-A接口，HDMI\*2.0b 接口，3.5mm 耳机/麦克风二合一接口；16、具备内置感应器，使用人不在探测范围内的时间，不超过15s，设备自动降低屏幕亮度;使用人出现在探测距离，设备自动点亮；**（供应商需提供所投产品第三方检测机构出具的具备CMA或CNAS标识的检测报告复印件）**1. 机身：具备航空级黑色碳纤维及稀土镁合金材质，整体设备轻量化；
2. 具备双风扇散热系统，可快速降低机身表面温度；

19、操作系统：具备预装的Windows 11 专业版；20、安全特性：具备指纹识别；21、具备内置麦克风、内置扬声器、内置HD1080P高清摄像头和安全防盗刷防攻击模块；**（供应商需提供所投产品第三方检测机构出具的具备CMA或CNAS标识的检测报告复印件）**22、具备原厂数据管理系统：具备硬盘设立独立加密分区功能、外置U盘分区加密功能、数据安全删除功能，基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复；**(供应商需提供功能截图佐证)**23、具备7\*24小时400大客户技术专线（非家用或消费类产品技术专线）、7\*24小时工程师在线远程协助；原厂微信在线报修，进度查询功能；**(供应商需提供功能截图佐证)**24、所投产品必须为商用机型原厂正品，通过国家节能及环保认证，不接受OEM及组装机；25、为兼容特殊软件问题，所投产品要与第2项中的二合一移动工作站为同一品牌，且支持互联通信。 |
| 2 | 二合一移动工作站 | 3台 | 1、尺寸介于10英寸到12英寸之间；2、分辨率：≥2560×1600；3、处理器：≥高通骁龙 750；4、系统内存：≥8GB（LPDDR5）；5、存储容量：≥256GB（UFS3.1），具备microSD 卡扩展；6、电池容量：≥10200mAh，支持不小于45W的快充；7、操作系统：≥Android11；8、屏幕刷新率：不低于120Hz；9、色域：不低于100% DCI-P3；10、亮度：不低于600nits（峰值亮度，部分区域可用），支持强光下的增强亮度模式；11、屏幕描述：具备不低于120Hz，360Hz触控采样率，具备莱茵全局护眼认证，具备DC调光，具备触控笔二代；12、WiFi功能：具备802.11ax无线协议；13、蓝牙功能：具备蓝牙5.2模块；14、扬声器：不少于4×1.5W侧边扬声器，具备杜比全景声；15、前置摄像头：具备不低于800万像素；16、后置摄像头：具备不低于1300万像素+500万像素；17、接口/按键：USB3.1Type-c 数据接口，4×POGO Pin接口，开关按键，具备指纹识别功能；18、产品尺寸：约285.61×184.53×5.63mm；19、所投产品必须为商用机型原厂正品，通过国家节能及环保认证，不接受OEM及组装机；20、包含配套原厂磁吸键盘、触屏笔；21、为兼容特殊软件问题，所投产品要与第1项中的移动工作站为同一品牌，且支持互联通信。 |